Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_lb. meter Schlüter®-DECO som

afslutningsprofil eller til et dekorativt fugedesign i

* E = rustfrit stål
* A = aluminium
* AE = aluminium eloxeret
* M = messing
* MC = messing forkromet

med trapezformet perforerede forankringsben

og et synligt afslutningsben med en 6 mm bred

vandret hovedudformning leveres og monteres

fagligt korrekt med overholdelse af producentens

oplysninger.

Monteringen af udvendige hjørner

* medregnes i enhedspriserne.
* beregnes særskilt.
* Montering i enkeltlængder på \_\_\_\_\_\_\_ m.
* Montering i længder efter behov.

Profilhøjde:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Varenr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m