Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_lb. meter Schlüter®-RENO-V som

overgangsprofil af

* aluminium = AV
* aluminium eloxeret = AEV

med et trapezformet perforeret forankringsben

og et variabelt ben som trinløs overgang fra

flisebelægningen til den tilstødende belægning

leveres og monteres fagligt korrekt med overholdelse

af producentens oplysninger.

* Montering i enkeltlængder på \_\_\_\_\_\_\_\_ m.
* Montering i længder efter behov.

Profilhøjde:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Varenr.:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m