Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_lb. meter Schlüter®-RENO-TK som

overgangsprofil af

* rustfrit stål = E
* rustfrit stål børste = EB
* aluminium = A
* messing = M
* aluminium eloxeret = AE

med et trapezformet perforeret forankringsben

og en skrå overgangsflade, som slutter med et

6 mm højt kammer, som trinløs overgang fra

flisebelægningen til den tilstødende belægning

leveres og monteres fagligt korrekt med overholdelse

af producentens oplysninger.

* Montering i enkeltlænger på\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m.
* Montering i længder efter behov.

Profilhøjde:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Varenr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m