Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_lb. meter Schlüter®-RONDEC-DB som

belægningsafslutning- eller hjørneprofil med trapezformet

perforeret forankringsben og afrundet

synsflade leveres og monteres fagligt korrekt.

Producentens bearbejdningsoplysninger skal

overholdes.

Materiale:

* -A = aluminium
* -AE = aluminium elokseret
* -AM = aluminium messing elokseret

Profilhøjde: 14 mm

Varenr.:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m