Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_\_\_lb. m Schlüter-QUADEC leveres og

indbygges korrekt som belægningsafslutningseller

hjørneprofil med trapezformet hullet fastgørelsesben

og retvinklet synlig flade.

Monteringen af formdele såsom yderhjørner

eller inderhjørner

skal medregnes i enhedspriserne.

betales særskilt.

Producentens arbejdsanvisninger skal overholdes.

Materiale:

- E = rustfrit stål 1.4301 (V2A)

- E V4A = rustfrit stål 1.4404 (V4A)

- EB = børstet rustfrit stål 1.4301 (V2A)

- EP = poleret rustfrit stål

- MC = messing forchromet

- AE = alu natur mat eloks.

- AT = alu titan mat elokseret

- ACG = alu chrom skinnende eloks.

- ACGB = alu chrom børstet eloks.

- ATG = alu titan skinnende eloks.

- ATGB = alu titan børstet eloks.

- AEX = alu natur mat krydsslebet eloks.

- AMX = alu messing mat krydsslebet eloks.

- ATX = alu titan mat krydsslebet eloks.

- AQGX = alu kvarts grå krydsslebet eloks.

- TS = alu strukturbelagt

- AC = alu farvebelagt

- PQ = farvet PVC

Profilhøjde:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Farve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Varenr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m