Tekstmodul til licitationer:

* \_\_\_\_\_m²
* \_\_\_\_trinlyddæmpning og varmeisolering
* \_\_\_\_varmeisolering

leveres til lægning under Schlüter®-BEKOTEC-

EN og lægges fagkyndigt på en

tilstrækkeligt jævn underlag.

* Mineralfiber, type:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Polystyrol, type:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Extruderet hårdt skum, type: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Skumglas, type:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Isoleringspladerne, som er lagt på hele fladen,

skal evt. tildækkes med et PE-skillelag ved brug

af flydende cement.

Producentens anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_m² Schlüter®-BEKOTEC-

BTS 510 leveres

som trinlydsdæmpene lag bestående af 5 mm

tykt, polyethylenskum med lukkede celler til lægning

under Schlüter®-BEKOTEC-

EN og lægges

på en tilstrækkeligt jævn underlag.

Producentens anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Til et konventionelt cementgulv:

\_\_\_\_\_m² Schlüter®-BEKOTEC-

EN 2520P,

leveres som polystyrol monteringsplade EPS

033 DEO (PS 30) med en 106 cm x 75,5 cm stor

brugsflade med trindelt fals med tapforbindelse,

forsynet med 70 stk. 24 mm høje knopper,

hvoraf hver 4 knopper har et 8 mm højt, halvkugleformet

højeste punkt, og lægges fagkyndigt,

herunder tilskæring i kantområdet, evt. ved

brug af kantpladen Schlüter®-BEKOTEC-

ENR 1520 P.

Producenternes anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-BEKOTEC-BRS 810

leveres som kantisoleringsstrimmel af polyethylenskum,

med lukkede celler, 8mm kraftigt, 100

mm højt, med integreret foliefod og monteres

ved lodrette vægge eller faste indbygningsdele.

Kantstrimlens foliefod skal lægges under den

BEKOTEC-monteringsplade.

Producentens anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-BEKOTEC-BRSK 810

leveres som kantisoleringsstrimmel af polyethylenskum,

med lukkede celler, 8mm kraftigt, 100

mm højt, med integreret foliefod, monteres ved

lodrette vægge eller faste indbygningsdele og

fastgøres ved hjæp af klæbestrimlen på bagsiden.

Kantstrimlens foliefod skal lægges under

den noprede BEKOTEC-monteringsplade.

Producentens anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Til flydende cement:

\_\_\_\_\_\_\_m² Schlüter®-BEKOTEC-EN 1520PF

leveres som monteringsplade af polystyrol EPS

033 DEO (PS 25) med et folieovertræk og en

75,5 cm x 106,0 cm stor brugsflade med trindelt

fals med tapforbindelse, forsynet med 70 stk.

24 mm høje knopper, hvoraf hver 4 knopper har

et 8 mm højt, halvkugleformet højeste punkt,

og lægges fagkyndigt, herunder tilskæring

i kantområdet, evt. ved brug af kantpladen

Schlüter®-BEKOTEC-ENR 1520 P.

Producenternes anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-BEKOTEC-BRS 808KF

monteres som kantisoleringsstrimmel til flydende

cement af polyethylenskum, med lukkede

celler, 8mm kraftigt, 80 mm højt, med

integreret selvklæbende skumfod, ved lodrette

vægge eller faste indbygningsdele og fastgøres

ved hjæp af klæbestrimlen på bagsiden.

Kantstrimlens klæbefod skal lægges under

cementgulvpladen og indgå en forbindelse med

den noprede plades underside.

Producentens anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_\_\_lb.m Schlüter® -DILEX-DFP fastgøres

som ekspansionsfugeprofil af polyethylenskum,

med lukkede celler og beklædning af hårdt plast

i siden, 10 mm kraftigt, med selvklæbende fod

omkring døre.

Producentens anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Højde:

* 60 mm
* 80 mm
* 100 mm

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_\_\_lb.m lttætte varmerør af plast

ø \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm vægtykkelse \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

leveres og lægges fagkyndigt mellem knopperne

på monteringspladen Schlüter®-BEKOTEC-EN i

den nødvendige afstand.

Producenternes anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Fabrikat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_art.nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_m²

* cementgulv af styrkeklassen CT-C25-F4 (ZE 20)
* konventionelt lagt
* flydende cement
* calciumsulfatgulv af styrkeklassen CA-C25-F4 (AE 20)
* konventionelt lagt
* flydende cement af samme værdi

påføres uden fuger, fortættes og udglattes

med en minimumsoverdækning på 8 mm

over nopperne af polystyrolpladen Schlüter®-BEKOTEC-

EN. Akustiske broer til vægtilslutninger

eller indbygningsdele samt i døråbninger

skal undgås.

Producenternes anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_m² Schlüter®-DITRA 25 leveres som

spændingsneutraliserende og revneovervindende

afkoblingsmåtte af et polyethylenfolie

med en svalehaleformet underskåret lamelstruktur

og indbundet væv på bagsiden og klæbes

fagkyndigt på BEKOTEC-cementgulv med

en god bæreevne med hydraulisk hærdende

tyndlagsmørtel.

* Schlüter®-DITRA 25 udføres yderligere som
samlingstætning. Hertil tætnes samtlige tilslutninger
ved rørgennemføringer, bundindtag,
vandtilslutninger og stødtildækninger
agkyndigt med Schlüter®-KERDI-BAND.
Deraf opstående merudgifter skal
* medregnes i enhedspriserne.
* afregnes separat.

Producentens anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-DILEX-BWB leveres som

bevægelsesprofil med trapezformet hullede fastgørelsesvinkler

i siden af hårdt PVC-regenerat

og ca. 10 mm bred fleksibel bevægelseszone

af blødt CPE og indbygges fagligt korrekt i forbindelse

med fliselægningen under overholdelse

af producentens angivelser.

Farve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Profilhøjde: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-DILEX-BWS leveres som

bevægelsesprofil med trapezformet hullede fastgørelsesvinkler

i siden af hårdt PVC-regenerat

og ca. 5 mm bred fleksibel bevægelseszone af

blødt CPE og indbygges fagligt korrekt i forbindelse

med fliselægningen under overholdelse af

producentens angivelser.

Farve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Profilhøjde: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-DILEX-AKWS leveres som

bevægelsesfugeprofil med aluminiumprofiler i

siden med trapezformet hullede fastgørelsesben

og et profilkammer til optagelse af en 6 mm bred

bevægelseszone af kunststof og indbygges

fagkyndigt i forbindelse med fliselægningen

under overholdelse af producentens angivelser.

Profilhøjde

(iht. flisestyrken):\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Farve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Art.-nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-DILEX-

EK leveres som

todelt hjørne-bevægelsesprofil med en not-fjeder-

forbindelse til vedvarende fleksible kantfuger

i gulv-/væg-overgangsområdet med trapezformet

hullede fastgørelsesben af hårdt PVC

og en ekspansionszone af blødt CPE, egnet

til optagelsen af lodrette deformationer op til 8

mm og indbygges fagkyndigt. Producentens

anvisninger for forarbejdningen skal overholdes.

Farve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Profilhøjde: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-DILEX-RF leveres som

todelt hjørne-bevægelsesprofil med en not-fjeder-

forbindelse til vedvarende fleksible kantfuger

i gulv-/væg-overgangsområdet med trapezformet

hullede fastgørelsesben af hårdt PVC

og en ekspansionszone af blødt CPE, egnet

til optagelsen af lodrette deformationer op til 8

mm og indbygges fagkyndigt. Producentens

anbefalinger vedrørende forarbejdningen skal

overholdes.

Profilhøjde U:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Profilhøjde O:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Farve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Art.-nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_m²

* fliser
* naturstenplader
* kunststenplader

af formatet ..........cm x ..........cm

Fabrikat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_art.nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

leveres og lægges fagkyndigt på på Schlüter®-DITRA

25 efter tyndlagsmetoden med hydraulisk

hærdende tyndlagsmørtel og fuges, når

tyndlagsmørtlen er hærdet.

Producenternes anvisninger for lægningen skal

overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²