Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_m²

\_ \_\_\_\_trinlyddampning og varmeisolering

\_ \_\_\_\_varmeisolering

leveres til lagning under Schlüter®-BEKOTEC-

EN 23 F og lagges fagkyndigt pa en tilstrakkeligt

javn underlag.

Mineralfiber, type:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Polystyrol, type:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Extruderet hardt skum, type:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Skumglas, type:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Isoleringsplader, som er lagt pa hele fladen, skal

evt. tildakkes med et PE-skillelag ved brug af

flydende cement.

Producentens anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_m² Schlüter®-BEKOTEC-

BTS 510 trinlydsisolerende

lag bestaende af 5 mm tykt,

polyethylenskum med lukkede celler til lagning

under Schlüter®-BEKOTEC-

EN og lagges pa

en tilstrakkeligt javn underkonstruktion.

Producentens anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_m² Schlüter®-BEKOTEC-

EN 23 F leveres

som monteringsplade af en knopret polystyrol-

dybtrakningsfolie med underskarne 23 mm

hoje knopper, som skiftevis bestar af 109 stk. O

65 mm store, 110 stk. O 20 mm sma knopper,

som giver mulighed for en lagning af varmeror

i gitret 75 mm. Den yderste knopperakke kan

sattes ind i hinanden for at forbindel pladerne,

med en brugsflade pa 1,2 m x 0,9 m = 1,08

m², og lagges fagkyndigt, herunder tilskaring i

kantomradet, evt. ved brug af udligningspladen

Schlüter®-BEKOTEC-

ENFG.

Producenternes anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-BEKOTEC-

BRS 808KSF

leveres som kantisoleringsstrimmel af polyethylenskum,

med lukkede celler, 8 mm kraftigt,

80 mm hojt, med en stottefod, som er selvklabende

pa over- og undersiden, og monteres

ved lodrette vagge eller faste indbygningsdele.

Kantstrimlens klabefod skal lagges under den

knoprede monteringsplade og indga en forbindelse

med den pladens underside.

Producentens anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_lb.m Schlüter® -DILEX-DFP fastgores som

ekspansionsfugeprofil af polyethylenskum, med

lukkede celler og bekladning af hardt plast i

siden, 10 mm kraftigt, med selvklabende fod

omkring dore.

Producentens anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Hojde: 60 mm 80 mm 100 mm

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-BEKOTEC-

THERM-HR

leveres som varmeror 14 x 2 mm, kvalitetsovervaget,

af forsteklasses kunststof PE-RT

med en hoj temperaturbestandighed, yderst

fleksibel, til den optimerede lagning i de knoprede

Schlüter®-BEKOTEC-

plader og lagges

fagkyndigt.

Producenternes anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Fabrikat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_art.nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_m²

cementgulv af

styrkeklassen CT-C25-F4 (ZE 20)

konventionelt lagt

flydende cement

calciumsulfatgulv af

styrkeklassen CA-C25-F4 (AE 20)

konventionelt lagt

flydende cement

tilsvarende pafores uden fuger, fortattes og

udglattes med en minimumsoverdakning pa

8 mm over knopperne af polystyrolpladen

Schlüter®-BEKOTEC-

EN. Akustiske broer til

vagtilslutninger eller indbygningsdele samt i

dorabninger skal undgas.

Producenternes anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_m² Schlüter®-DITRA

25

leveres som spandingsneutraliserende og

revneovervindende afkoblingsmatte af et polyethylenfolie

med en svalehaleformet underskaret

lamelstruktur og indbundet vav pa bagsiden og

klabes fagkyndigt pa BEKOTEC-cementgulv

med en god bareevne med hydraulisk hardende

tyndlagsmortel.

Schlüter®-DITRA

25 udfores yderligere

som samlingstatning. Hertil tatnes samtlige

tilslutninger ved rorgennemforinger, bundindtag,

vandtilslutninger og stodtildakninger fagkyndigt

med Schlüter®-KERDI-BAND.

Deraf opstaende merudgifter skal

medregnes i enhedspriserne.

afregnes separat.

Producentens anvisninger for forarbejdningen

skal overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-DILEX-

KS leveres som bevagelsesfugeprofil

med metalprofiler i siden af

EKSN = rustfrit stal

EKSN V4A = rustfrit stal 1.4404 (V4A)

MKSN = messing

AKSN = aluminium

leveres med trapezformet hullede fastgorelsesben

fastgjort i et U-formet profilkammer med 11

mm bred bevagelseszone af syntetisk gummi

og monteres fagkyndigt under overholdelse af

producentangivelserne til fliselagningen.

Farve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Profilhojde: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-DILEX-

BWBleveres som

bevagelsesprofil med trapezformet hullede fastgorelsesvinkler

i siden af hardt PVC-regenerat

og ca. 10 mm bred fleksibel bevagelseszone

af blodt CPE og indbygges fagligt korrekt i forbindelse

med fliselagningen under overholdelse

af producentens angivelser.

Farve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Profilhojde: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-DILEX-

BWS leveres som

bevagelsesprofil med trapezformet hullede fastgorelsesvinkler

i siden af hardt PVC-regenerat

og ca. 5 mm bred fleksibel bevagelseszone af

blodt CPE og indbygges fagligt korrekt i forbindelse

med fliselagningen under overholdelse af

producentens angivelser.

Farve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Profilhojde: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-DILEX-

AKWS leveres som

bevagelsesfugeprofil med aluminiumprofiler i

siden med trapezformet hullede fastgorelsesben

og et profilkammer til optagelse af en 6 mm bred

bevagelseszone af kunststof og indbygges

fagkyndigt i forbindelse med fliselagningen

under overholdelse af producentens angivelser.

Profilhojde

(i henhold til flisetykkelsen): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Farve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Art.-nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-DILEX-

EK leveres som

todelt hjorne-bevagelsesprofil med en not-fjeder-

forbindelse til vedvarende fleksible kantfuger

i gulv-/vag-overgangsomradet med trapezformet

hullede fastgorelsesben af hardt PVC

og en ekspansionszone af blodt CPE, egnet

til optagelsen af lodrette deformationer op til 8

mm og indbygges fagkyndigt. Producentens

anvisninger for forarbejdningen skal overholdes.

Farve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Profilhojde: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_lb.m Schlüter®-DILEX-

RF leveres som

todelt hjorne-bevagelsesprofil med en not-fjeder-

forbindelse til vedvarende fleksible kantfuger

i gulv-/vag-overgangsomradet med trapezformet

hullede fastgorelsesben af hardt PVC

og en ekspansionszone af blodt CPE, egnet

til optagelsen af lodrette deformationer op til 8

mm og indbygges fagkyndigt. Producentens

anbefalinger vedrorende forarbejdningen skal

overholdes.

Profilhojde U:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Profilhojde O:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Farve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Art.-nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_m²

fliser

naturstenplader

kunststenplader

af formatet ..........cm x ..........cm

Fabrikat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_art.nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

leveres og lagges fagkyndigt pa BEKOTEC-cementgulv

med hydraulisk hardende tyndlagsmortel

pa Schlüter®-DITRA

25 og udfuges efter

hardning af tyndlagsmortlen.

Producenternes anvisninger for lagningen skal

overholdes.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Lon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²