Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_\_\_m² Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 leveres

som samlingsdræn og separationsmåtte

bestående af polyethylenfolie med nopret

struktur med 4 mm høje trykstabilt formede

og tætsiddende keglestubbe samt ca. 2 mm

høje drejede pyramidestubbe med pålamineret,

vandgennemtrængeligt filtvæv og lægges på

fagligt korrekt vis på underlag bestående af

■\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

■ samlingstætning i faldet under overholdelse

af producentens anvisninger.

Varenr.:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_\_\_m² Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 leveres

som samlingsdræn og separationsmåtte bestående

af polyethylen i form af en 8 mm høj nopret

folie med trykstabilt formede, tætsiddende

keglestubbe med pålamineret, vandgennemtrængeligt

filtvæv på begge sider og lægges

på fagligt korrekt vis på eksisterende underlag

bestående af

■\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

■ samlingstætning i faldet under overholdelse

af producentens anvisninger.

Varenr.:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Samlet pris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²