Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_\_\_m² Schlüter®-DITRA-HEAT som afkoblingslag,

damptrykudligningslag, tætning og til

optagelse af varmekabler til flisebelægninger af

en revneoverbyggende polypropylen-folie med

en underskåret nopret struktur og et bærevæv

på bagsiden leveres og monteres fagligt korrekt

med overholdelse af producentens anvisninger

på et eksisterende jævnt underlag med en

tilstrækkelig bæreevne på gulvet og/eller på

væggen med en dertil egnet

* fliseklæber efter tilbudsgiverens valg
* fliseklæber, type\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

leveres og udlægges fagligt korrekt med overholdelse

af producentens anvisninger.

Varenr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_\_\_m² Schlüter®-DITRA-HEAT-TB

som afkoblingslag, damptrykudligningslag,

tætning og til optagelse af varmekabler til

flisebelægninger af en revneoverbyggende

polypropylen-folie med en underskåret nopret

struktur og et 2 mm tykt særligt bærevæv på

bagsiden til trinlydsreducering og en hurtigere

opvarmning leveres og monteres fagligt korrekt

med overholdelse af producentens anvisninger

på et eksisterende jævnt underlag med en

tilstrækkelig bæreevne på gulvet og/eller på

væggen med en dertil egnet

* fliseklæber efter tilbudsgiverens valg
* fliseklæber, type\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

leveres og udlægges fagligt korrekt med overholdelse

af producentens anvisninger.

Varenr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_\_\_m² Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK som

elektrisk varmekabel med ensidet tilslutning

til udlægning i afkoblingsmåtten Schlüter®-DITRA-

HEAT leveres og udlægges fagligt korrekt

med overholdelse af producentens anvisninger.

Varenr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_\_\_stk. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

som touchscreen-gulvtemperaturregulator ved

justerbar rumpåvirkning til Schlüter®-DITRA-HEAT-

E væg-gulvtemperering i 230 V udførelse inkl.

2 fjernfølere leveres og installeres fagligt korrekt

med overholdelse af producentens anvisninger.

Elektrisk kabelføring af regulatoren

* skal medregnes i enhedspriserne.
* beregnes særskilt.

Varenr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_stk. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS som

monteringssæt til temperaturfølere bestående af

tomrør (2,5 m), klemdåse og følerhylster leveres

og installeres fagligt korrekt med overholdelse

af producentens anvisninger.

Varenr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_\_\_stk. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1 som

kompletsæt til gulvtemperering bestående af:

* touchscreen-temperaturregulator  
  Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
* varmekabel Schlüter®-DITRA-HEAT-HK til  
  3,8 m² areal, der skal opvarmes (udlægning  
  omkring hver 3. knop ≙ 136 W/m²)
* 7 x afkoblingsmåtte Schlüter®-DITRA-HEAT-

MA til 5,6 m² areal

leveres og monteres fagligt korrekt med overholdelse

af producentens anvisninger.

Elektrisk kabelføring af regulatoren

* skal medregnes i enhedspriserne.
* beregnes særskilt.

Varenr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_\_\_ stk. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2 som

kompletsæt til gulvtemperering bestående af:

* touchscreen-temperaturregulator  
  Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
* varmekabel Schlüter®-DITRA-HEAT-HK til  
  5,5 m² areal, der skal opvarmes (udlægning  
  omkring hver 3. knop ≙ 136 W/m²)
* 10 x afkoblingsmåtte Schlüter®-DITRA-HEAT-  
  MA til 8,0 m² areal

leveres og monteres fagligt korrekt med overholdelse

af producentens anvisninger.

Elektrisk kabelføring af regulatoren

* skal medregnes i enhedspriserne.
* beregnes særskilt.

Varenr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_\_stk. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S3 som

kompletsæt til gulvtemperering bestående af:

* touchscreen-temperaturregulator
* Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
* varmekabel Schlüter®-DITRA-HEAT-HK til  
  2,2 m² areal, der skal opvarmes (udlægning  
  omkring hver 3. knop ≙ 136 W/m²)
* 4 x afkoblingsmåtte Schlüter®-DITRA-HEAT-  
  MA til 3,2 m² areal

leveres og monteres fagligt korrekt med overholdelse

af producentens anvisninger.

Elektrisk kabelføring af regulatoren

skal medregnes i enhedspriserne.

beregnes særskilt.

Varenr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_\_stk. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1 som

kompletsæt til vægtemperering bestående af:

* touchscreen-temperaturregulator  
  Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
* varmekabel Schlüter®-DITRA-HEAT-HK til  
  2,6 m² areal, der skal opvarmes (udlægning  
  omkring hver 2. knop ≙ 200 W/m²)
* 4 x afkoblingsmåtte Schlüter®-DITRA-HEAT-  
  MA til 3,2 m² areal

leveres og monteres fagligt korrekt med overholdelse

af producentens anvisninger.

Elektrisk kabelføring af regulatoren

* skal medregnes i enhedspriserne.
* beregnes særskilt.

Varenr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

\_\_\_\_\_\_stk. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS2 som

kompletsæt til vægtemperering bestående af:

* touchscreen-temperaturregulator  
  Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
* varmekabel Schlüter®-DITRA-HEAT-HK til  
  1,8 m² areal, der skal opvarmes (udlægning  
  omkring hver 2. knop ≙ 200 W/m²)
* 3 x afkoblingsmåtte Schlüter®-DITRA-HEAT-  
  MA til 2,4 m² areal

leveres og monteres fagligt korrekt med overholdelse

af producentens anvisninger.

Elektrisk kabelføring af regulatoren

* skal medregnes i enhedspriserne.
* beregnes særskilt.

Varenr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Løn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²