Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_lb. meter Schlüter®-RENO-T som

T-formet overgangsprofil,

Bredde: ■14 mm ■25 mm

* T-M = messing
* T-A = aluminium
* T-AE = aluminium eloxeret

med fasede profilender ...

\_\_\_\_\_\_\_ lb. meter Schlüter®-RENO-T som

T-formet overgangsprofil, bredde:

* 14 mm
* 25 mm
* T-E = rustfrit stål
* T-EB = rustfrit stål børstet

med dobbelt falsede profilender og afrundet

overflade samt 9 mm høj pind til overgange

mellem forskellige belægningsmaterialer på

samme højdeniveau leveres og monteres fagligt

korrekt. Producentens bearbejdningsoplysninger

skal overholdes.

Varenr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m