Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_ lb. meter Schlüter®-RENO-U som

overgangsprofil af

* rustfrit stål V2A = E
* rustfrit stål børstet = EB
* alu = A
* messing = M
* alu natur mat eloxeret = AE

med et trapezformet perforeret forankringsben

og en med en vinkel på ca. 17°– 25° skrå overgangsflade,

som slutter med en lodret 4 mm høj

kant, som trinløs overgang fra flisebelægningen til

den tilstødende belægning leveres og monteres

fagligt korrekt med overholdelse af producentens

oplysninger.

* Montering i enkeltlænger på \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m.
* Montering i længder efter behov.

Profilhøjde:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Varenr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Totalpris: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_lb. meter Schlüter®-RENO-RAMP som

overgangsprofil af

* alu natur mat eloxeret = AE

med et trapezformet perforeret forankringsben

og med en vinkel på ca. 5° – 10° skrå, rillet overgangsflade,

som slutter med en fladt udløbende

kant, som trinløs overgang fra flisebelægningen

til den tilstødende belægning leveres og

monteres fagligt korrekt med overholdelse af

producentens oplysninger.

* Montering i enkeltlænger på \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m.
* Montering i længder efter behov.

Profilhøjde:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Varenr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Totalpris: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_lb. meter Schlüter®-RENO-RAMP-K som

overgangsprofil af

* alu natur matt eloxeret = AE

uden forankringsben med en vinkel på ca. 8°

skrå, rillet overgangsflade, som slutter med

en fladt udløbende kant som trinløs overgang

til den efterfølgende højdeudligning mellem

belægningsmaterialet og underlaget leveres

og monteres fagligt korrekt med overholdelse

af producentens oplysninger.

* Montering i enkeltlængder på\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m.
* Montering i længder efter behov.

Profilhøjde:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Varenr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn: \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Totalpris: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m