Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_\_\_lb. meter Schlüter®-RONDEC som

belægningsafslutnings- eller hjørneprofil med

trapezformet perforeret forankringsben og symmetrisk

afrundet synsflade leveres og monteres

fagligt korrekt.

Monteringen af formstykker såsom udvendige

og indvendige hjørner

* skal indregnes i enhedspriserne,
* beregnes særskilt.

Producentens bearbejdningsoplysninger skal

overholdes.

Materiale:

* MC = messing forkromet
* E = rustfrit stål
* EP = rustfrit stål poleret
* EB = rustfrit stål børstet
* EV4A = rustfrit stål 1.4404 (V4A)
* AE = alu natur mat eloks.
* ACG = alu krom skinnende eloks.
* ACGB = alu krom børstet eloks.
* AM = alu messing mat eloks.
* AMG = alu messing skinnende eloks.
* AMGB = alu messing børstet eloks.
* AK = alu kobber mat eloks.
* AKG = alu kobber skinnende eloks.
* AKGB = alu kobber børstet eloks.
* AT = alu titan mat eloks.
* ATG = alu titan skinnende eloks.
* ATGB = alu titan børstet eloks.
* AGSB = alu graphit-sort børstet eloks.
* AC = alu kulørt belagt
* TS = alu toscana strukturbelagt
* PRO = kulørt PVC
* PRG = kulørt PVC

Profilhøjde:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Farve:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Varenr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Totalpris: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m