Tekstmoduler til licitationer

\_\_\_\_\_m2 Schluter-DITRA-HEAT-PS

leveres som selvklabende isoleringslag, damptrykudligningslag

og til optagelse af varmekabler

til flisebelagning fra en revnebroforbindende

polypropylen-folie med en underskaret nopningsstruktur

samt et easycut-skaregitter og en

pa bagsiden indbundet selvkklabende barefleece

pa eksisterende, javnfladet og baredygtigt

underlag ved gulvet ,og limes fagmassigt

korrekt under overholdelse af producentens

specifikationer.

Varenr.:

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_\_\_m2 Schluter-DITRA-HEAT-DUO-PS

leveres som selvklabende isoleringslag, damptrykudligningslag

og til optagelse af varmekabler

til flisebelagning fra en revnebroforbindende

polypropylen-folje med en underskaret nopningsstruktur

samt et easycut-skaregitter og

en pa bagsiden indbundet selvkklabende 2

mm tyk barerfleece til trinlydsreducering og

hurtigere opvarmning pa eksisterende, javnfladet

og baredygtigt underlag ved gulvet, og

limes fagmassigt korrekt under overholdelse af

producentens specifikationer.

Varenr.:

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Lon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Samlet pris:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m