Tekstmodul til licitationer:

\_\_\_\_\_lb. meter Schlüter®-ECK-E som

hjørneprofil af rustfrit stål til hårdt belastede

udvendige væghjørner med 37 mm brede

synsflader og trapezformet perforerede forankringsben

leveres og monteres fagligt korrekt i

forbindelse med fliselægningen. Producentens

bearbejdningsanbefalinger skal overholdes.

Materiale:

* E = rustfrit stål
* EB = rustfrit stål børstet
* EV4A = rustfrit stål 1.4404 (V4A)

Profilhøjde\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Varenr.:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiale:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e/m

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e/m

Totalpris: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e/m