Tekstmodul til udskrivning:

\_\_\_\_\_m2 Schlüter®-KERDI som revneoverbyggende

polyethylen-tætningsbane med integreret

filtvæv på begge sider, der fungerer som

forankring af banen i fliseklæberen, leveres og

fastklæbes fagligt korrekt og med overholdelse

af producentens angivelser som tætning på

jævnt og bæredygtigt underlag

* på væg af\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* på gulv af\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

med hertil egnet

* klæber efter tilbudsgiverens valg
* klæber type \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

inkl. nødvendige overlapninger og forbindelser.

Forbindelser til rørgennemføringer og gulvudløb

* skal medregnes i enhedspriserne.
* beregnes særskilt.

Til det område, der udbydes, er der

* ikke behov for en byggeteknisk godkendelse
* behov for en godkendelse til belastningsklasse
* A Hårdt belastede vådrum
* B Svømmebassiner, beholdere
* C Kemisk påvirkning

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr./m2

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr./m2

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr./m2

Tekstmodul til udskrivning:

\_\_\_\_\_m2 Schlüter®-KERDI-DS som fugtspærrende,

revneoverbyggende polyethylen-tætningsbane

med integreret bærevæv på begge

sider, der fungerer som forankring af banen

i fliseklæberen, leveres og fastklæbes fagligt

korrekt og med overholdelse af producentens

angivelser som samlingstætning på et jævnt og

bæredygtigt underlag

* på væg af\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* på gulv af\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

med hertil egnet

* klæber efter tilbudsgiverens valg
* klæber type \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

inkl. nødvendige overlapninger og forbindelser.

Forbindelser til rørgennemføringer og gulvudløb

* skal medregnes i enhedspriserne.
* beregnes særskilt.

Til det område, der udbydes, er der

* ikke behov for en byggeteknisk godkendelse
* behov for en godkendelse til belastningsklasse
	+ A Hårdt belastede vådrum
	+ C Kemisk påvirkning

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr./m2

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr./m2

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr./m2

Tekstmodul til udskrivning:

\_\_\_\_\_ lb.m Schlüter®-KERDI-KEBA som tætningsbånd

af polyethylen-folie med integreret

filtvæv på begge sider til tætning af

* Stødsamlinger
* gulv-/vægforbindelser
* forbindelser

i forhold til fastmonterede bygningsdele med

fladetætningen Schlüter®-KERDI påklæbes fagligt

korrekt og med overholdelse af producentens

angivelser.

Indvendige og udvendige hjørner

* skal medregnes i enhedspriserne.
* beregnes særskilt.

Bredde på KERDI-KEBA:

* 8,5 cm
* 12,5 cm
* 15 cm
* 18,5 cm
* 25 cm

Materiale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr./m

Løn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr./m

Totalpris: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr./m

Tekstmodul til udskrivning:

\_\_\_\_\_ lb.m Schlüter®-KERDI-FLEX som højfleksibelt

tætningsbånd af polyethylen-folie med

integreret bærevæv på begge sider til tætning

af

* eksible stødsamlinger
* eksible gulv-/vægforbindelser
* eksible forbindelser

i forhold til bygningsdele med fladetætningen

Schlüter®-KERDI påklæbes fagligt korrekt og

med overholdelse af producentens angivelser.

Bredde på KERDI-FLEX:

* 12,5 cm
* 25 cm

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr./m

Løn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr./m

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr./m

Tekstmodul til udskrivning:

\_\_\_\_\_ stk. Schlüter®-KERDI-KM som polyethylenrørmanchet

med integreret filtvæv på begge

sider leveres og påklæbes fagligt korrekt og i

overensstemmelse med producentens angivelser.

Materiale:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr./stk.

Løn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr./stk.

Totalpris:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr./stk.